**Pořízení elektrovozidla pro MĚSTSKOU DOPRAVU Mariánské Lázně s.r.o.**

**Příloha č.5 - Specifikace technických parametrů automobilu - nabídka**

Uchazeč uvede značku a typ a vyplní tabulku (poslední sloupec)

1. **Vozidlo kategorie M1**

Nové vozidlo musí být nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě, s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více jak 6 000 km, vozidlo nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium.

Značka: …………………………………….

Typ, označení: ………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr / požadavek** | **Požadovaná úroveň** | **Nabídka účastníka (ano/ne, příp. uvézt hodnotu či popis** |
| Počet míst | 5 |  |
| Zadní posuvné dveře na obou stranách | ano |  |
| Zavazadlový prostor  | min. D x Š x V : 1100 x 1100 x 700 mm při sklopených sedadlech v druhé řadě sklopených sedaček. |  |
| Pohonné ústrojí | xxxx | xxxx |
| elektromotor | ano |  |
| Hlavní trakční baterie nesmí být na bázi olova, chromu nebo kadmia. | ano |  |
| Dojezd dle specifikace WLTP  | min. 270 km |  |
| Palubní třífázová nabíječka  | min. 11 kW |  |
| Zásuvka CCS – Type 2 | ano |  |
|  |  |  |
| Barva | v základu bílá u vozidla zadávaného do výroby, nemusí být splněno u vozidla zkušebního či předváděcího |  |
| Bezpečnost a komfort (minimální požadavky) | xxxx | xxxx |
| Stabilizační systém ABS + ESP | ano |  |
| Asistent pro rozjezd ve svahu | ano |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce včetně možnosti deaktivace airbagu spolujezdce | ano |  |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče | ano |  |
| Výškově nastavitelný kožený volant | ano |  |
| Elektrické stahování oken řidiče a spolujezdce | ano |  |
| Elektricky ovládaná zpětná zrcátka vč. vyhřívání | ano |  |
| Posilovač řízení | ano |  |
| Klimatizace  | ano |  |
| Palubní počítač | ano |  |
| Hands free, Bluetooth | ano |  |
| Parkovací kamera vzadu | ano |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovladačem | ano |  |
| Mlhová světla | ano |  |
| Vyhřívané přední sklo  | ano |  |
| Podélné střešní nosiče včetně příčníků | ano |  |
| Zadní sklopná sedadla dělená v poměru 2/3 – 1/3 | ano |  |
| Tažné zařízení – příprava | ano |  |
| Osvětlení vozidla LED – připouští se přední světlomety halogenové doplněné světly pro denní svícení LED, připouští se přední mlhová světla halogenové | ano |  |
| Dálkové časování přípravy vozidla pro provoz (topení, rozmrazení) | ano |  |
| Požadované další parametry či příslušenství | xxxx | xxxx |
| Sada zimních kol včetně disků a krytů | ano |  |
| Záruka na vozidlo  | min. 24 měsíců |  |
| Záruka na trakční baterie (max. pokles kapacity na 75%)  | min. 96 měsíců nebo nejméně 160 000 km (podle toho, co nastane dříve) |  |

1. **Externí nabíjecí stanice (wallbox)**

Značka: …………………………………….

Typ, označení: ………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr / požadavek** | **Požadovaná úroveň** | **Nabídka účastníka (ano/ne, příp. uvézt hodnotu či popis** |
| Jmenovitý výkon | min. 11 kW |  |
| Připojení | 3 fáze, 400V AC |  |
| Odolné provedení vč. zabezpečení (bude umístěna ve venkovním prostředí) | ano |  |
| Krytí  | min. IP54 |  |
| Splňuje normy IEC 61851-1, CE, EMC, RoHS | ano |  |
| Typ připojení –kabel Type 2 (IEC 62196) | ano |  |
| Externí regulace nabíjecího proudu | ano |  |
| Záruka  | min. 36 měsíců |  |
| Dodávka vč. instalace a zprovoznění nabíjecí stanice a také zaškolení obsluhy. | ano |  |